к библиотеке  к оглавлению  FAQ по эфирной физике  ТОЭЭ  ТЭЦ  ТПОИ  ТИ  

РЕАЛЬНАЯ ФИЗИКА

Глоссарий по физике
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Э  Ю  Я  

Антенна с управляемым лучом
АНТЕННА С УПРАВЛЯЕМЫМ ЛУЧОМ - антенна, диаграмма направленности (ДН) к-рой может изменяться по определ. закону. Эти изменения сводятся, в первую очередь, к перемещению относительно антенны (сканированию) гл. лепестка ДН (луча). Различают механич. и электрич. способы управления. В первом случае сканирование луча осуществляется механич. движением отд. элементов антенны (напр., первичного облучателя зеркала или линзы).

Во втором - антенна и её элементы остаются неподвижными, но на рабочей поверхности антенны (апертуре, раскрыве) изменяется распределение эфф. источников (полей, токов). Для сканирования луча достаточно изменять только распределение фаз источников; последнее подбирается близким к тому, к-рое создавалось бы плоской волной, приходящей в направлении гл. лепестка (см. Взаимности принцип ).При электрич. управлении можно также изменять по определ. закону форму ДH в областях гл. и боковых лепестков. Это достигается с наиб. эффективностью при одноврем. независимых изменениях распределений фаз и амплитуд источников. Электрич. управление чаще всего реализуется в антенных решётках. Механич. управление существенно уступает электрическому по быстродействию и поэтому находит применение в осн. для качания луча в секторе, составляющем неск. ширин гл. лепестка. Электрич. управление ДН может сочетаться с механическим. Антенны с управляемым лучом применяют в радиолокации, навигации и связи.

Литература по антеннам с управляемым лучом

1. Сканирующие антенные системы СВЧ, пер. с англ., т. 1 - 3, M., 1966 - 71. 

А. А. Леманский

к библиотеке  к оглавлению  FAQ по эфирной физике  ТОЭЭ  ТЭЦ  ТПОИ  ТИ