к библиотеке  к оглавлению  FAQ по эфирной физике  ТОЭЭ  ТЭЦ  ТПОИ  ТИ  

РЕАЛЬНАЯ ФИЗИКА

Глоссарий по физике
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Э  Ю  Я  

Микропроекция
Микропроекция - получение на экране оптич. изображений малых объектов с помощью микроскопа. Объектив 2 микроскопа (рис.) образует, как обычно,

увеличенное действительное изображениеобъекта 1, к-рое при M. устанавливают перед передним фокусом окуляра 3. Окуляр работает в этом случае как проекц. система и создаёт действительное изображение объекта в плоскости экрана 4. При M. линейное оптич. увеличение

где и Гок - номинальные значения увеличений объектива и окуляра; - фокусное расстояние окуляра; К - расстояние от окуляра до экрана. Освещённость изображения где - коэф. пропускания оптич. системы микроскопа, В - яркость источника света, А - апертура объектива. Для получения достаточной освещённости при M. требуются источники света высокой яркости.

M. применяется для демонстрации изображений одноврем. неск. наблюдателям, для удобства работы на ряде микроскопов. Наиб, распространена проекция на прозрачный экран (матовое стекло). M. используется также для получения изображений микрообъектов на светочувствит. слое фотоматериала (микрофотография и микрокинематография), на мишени передающей трубки (телевизионная микроскопия), на фотокатоде элект-ронно-оптич. преобразователя (УФ- и ИК-микроско-пия) и др.

Лит. см. при ст. Микроскоп. Г. В. Папаян.

к библиотеке  к оглавлению  FAQ по эфирной физике  ТОЭЭ  ТЭЦ  ТПОИ  ТИ