к библиотеке  к оглавлению  FAQ по эфирной физике  ТОЭЭ  ТЭЦ  ТПОИ  ТИ  

РЕАЛЬНАЯ ФИЗИКА

Глоссарий по физике
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Э  Ю  Я  

Полуволновая линия
Полуволновая линия - отрезок линии передачи (волновода, двухпроводной линии, коаксиального кабеля), длина к-рого равна целому числу полуволн в линии. Если нагрузка 1, частично поглощающая и отражающая падающую волну, подключена к к--л. устройству 2 через П. л. 3 (рис.), то коэф. отражения

Полуволновая линия (l, - длина волны в линии).

(см. Отражение радиоволн)от входа П. л.вх в случае пренебрежимо малых потерь в ней в точности равен коэф. отражения, к-рый имела бы нагрузка 1. подключённая к устройству 2 непосредственно. П. л. как бы переносит без изменения свойства нагрузки на нек-рое расстояние. Эта особенность П. л. объясняется тем, что при распространении по ней от входа к выходу и обратно эл--магн. волна приобретает дополнит. сдвиг фазы, равный, так что комплексные коэф. отражения от входа и от выхода оказываются одинаковыми. П. л. применяется как составной элемент разл. ВЧ- и СВЧ-устройств, антенн и др. И.В. Иванов.

к библиотеке  к оглавлению  FAQ по эфирной физике  ТОЭЭ  ТЭЦ  ТПОИ  ТИ