к библиотеке  к оглавлению  FAQ по эфирной физике  ТОЭЭ  ТЭЦ  ТПОИ  ТИ  

РЕАЛЬНАЯ ФИЗИКА

Глоссарий по физике
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Э  Ю  Я  

Теплота сгорания (теплотворная способность, калорийность)
Теплота сгорания (теплотворная способность, калорийность) - кол-во теплоты, выделяющееся при полном сгорании топлива; измеряется в джоулях или калориях. Т. с., отнесённая к единице массы или объёма топлива, наз. уд. Т. с.: для её измерения пользуются методами калориметрии. Т. с. определяется хим. составом топлива. Содержащиеся в топливе хим. элементы обозначаются принятыми символами-С, H, О, N, S, а зола и вода-символами А и W соответственно. Если вода, содержащаяся в топливе и образовавшаяся при сгорании водорода топлива, присутствует в конечных продуктах сгорания в виде жидкости, то кол-во выделившейся теплоты характеризует высшую Т. с. (Qв); если же вода присутствует в виде пара, то Т. с. наз. низшей (Qн). Низшая и высшая Т. с. связаны соотношением Qв = Qн  + k(W + 9H), где k = 25 кДж/кг (6 ккал/кг).

Т. с., отнесённая к рабочей массе топлива (Qp), может быть рассчитана по эмпирич. ф-лам, напр. по ф-ле Менделеева: Qp = 81 Ср + 300 Нр-26 (Op-Sлp)-6 (9HP + WP), где Sлp - содержание в рабочей массе топлива летучей серы. Для сравнит. расчётов широко пользуются т. н. условным топливом с уд. Т. с. 29308 кДж/кг (7000 ккал/кг), что в 4,87 раза ниже уд. Т. с. водорода (142868 кДж/кг). В табл. приведены значения Qнp (МДж/кг) и ж а р о п р о и з в о д и т е л ь н о с т и Tа - температуры, достигаемой при полном сгорании топлива в воздухе, Наряду с природным органич. топливом в совр. технике (напр., в ракетах) широко применяют особые виды топлива, для к-рых значения Qpн существенно выше, чем для природных топлив.

	Вещество

	Tкип, оС

	Lнсп.105, Дж/кг

		
	Водород

	-252,6

	44,8

		
	Азот

	-195,8

	1,99

		
	Этиловый спирт

	78,4

	9,05

		
	Вода

	100

	22,6

		
	Ртуть

	357

	2,82

		
	Свинец

	1745

	8,55

		
	Медь

	2540

	48,2

		
	Железо

	2750

	61,2

		

	

	

						
					
	Вещество

	Tпл, °С

	Lпл, кДж/кг

	Водород

	-259,1

	58,2

	Кислород

	-218,7

	13,8

	Азот

	-210

	25,7

	Ртуть

	-38,86

	11,9

	Лёд

	0

	334

	Натрий

	97,8

	102

	Олово

	231,9

	60,2

	Свинец

	327,4

	24,7

	Цинк

	419,5

	102

	Алюминий

	660,4

	385

	Серебро

	961.9

	105

	Золото

	1064,49

	64

	Медь

	1084,5

	205

	Кремний

	1415

	1409

	Никель

	1455

	229

	Кобальт

	1494

	264

	Железо

	1539

	266

	Хром

	1890

	264

	Метан

	-182,5

	58,8

	Этиловый спирт

	-114,15

	109

	Ацетон

	-95,35

	97,9

	Нафталин

	80,28

	82,4

					
						
	Вещество

	Темп-ра перехода

Тпп,  °С

	Тип решётки ниже Tпл, выше Тпл

	Qпл,

кДж/

моль

	Железо . . .

	910

	Кубич. Кубич. гране-объёмно- центриро-центриро- ванная ванная

	0,878

	Кальций . . .

	1400 464

	Кубич. гра- Кубич. объё-нецентри- мно-цент-рованная рированная Кубич. гра- Гексагональ-нецентри- ная рованная

	0,46 1,0

	Марганец . . .

	727

1101 1137

	Кубич. объё- Кубич. объё-мно-центри- мно-центри-рованная (a- рованная (b-фаза) фаза) Кубич. объё- Тетрагональ-мно-центри- ная рованная Тетрагональ- Кубич. объё-ная мно-центри-

	2,24

2,23 1,8

	Титан ....

	1080

	Гексагональ- Кубич. объё-ная мно-центри-рованная

	3,4

	Уран ....

	662 769

	Орторомби- Тетрагональ-ческая ная Тетрагональ- Кубич. объё-ная мно-центри-

рованная

	2,93 4,78

	Хром .....

	1840

	Кубич. объё- Кубич. гра-мйо-центри- нецентриро-рованная ванная

	1,46

						

* Теплота сгорания природного газа дана в МДж/м3.

к библиотеке  к оглавлению  FAQ по эфирной физике  ТОЭЭ  ТЭЦ  ТПОИ  ТИ