к библиотеке  к оглавлению  FAQ по эфирной физике  ТОЭЭ  ТЭЦ  ТПОИ  ТИ  

РЕАЛЬНАЯ ФИЗИКА

Глоссарий по физике
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Э  Ю  Я  

Атмосфера стандартная
Атмосфера стандартная - условная атмосфера, для к-рой заданы средние для широты значения температуры, давления, плотности, вязкости и др. характеристик воздуха на высотах Н от 2 км ниже уровня моря до внеш. границы земной атмосферы. Параметры стандартной атмосферы на всех высотах рассчитаны по ур-нию состояния идеального газа и барометрической формуле в предположении, что на уровне моря давление равно 1013,25 гПа (760 мм рт. ст.), а температура 288,15 К (15,0 0C).

Вертикальное распределение температуры по Стандартной атмосфере (ГОСТ 440181).

По характеру вертик. распределения температуры стандартной атмосферы состоит из неск. слоев, в каждом из к-рых темп-pa аппроксимирована линейной функцией высоты (рис.). В самом нижнем из этих слоев - тропосфере (11 км) темп-pa падает на 6,5° с каждым 1 км подъёма. На больших Н значение и знак вертик. градиента температуры меняются от слоя к слою. Выше 790 км темп-pa T=1000 К и не меняется с высотой.

Стандартная атмосфера является периодически уточняемым, узаконенным стандартом, выпускаемым в виде таблиц, позволяющим сравнивать между собой результаты испытании ле-тат. аппаратов и установленной на них аппаратуры, а также проводить геофиз. расчёты. С. М. Шметер. 

к библиотеке  к оглавлению  FAQ по эфирной физике  ТОЭЭ  ТЭЦ  ТПОИ  ТИ