к библиотеке  к оглавлению  FAQ по эфирной физике  ТОЭЭ  ТЭЦ  ТПОИ  ТИ  

РЕАЛЬНАЯ ФИЗИКА

Глоссарий по физике
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Э  Ю  Я  

Пластический шарнир (шарнир текучести)
Пластический шарнир (шарнир текучести) - сечение балки, полностью находящейся в пластич. состоянии. Понятие "П. ш." приобрело большое значение в связи с исследованием несущей способности стержневых и рамных конструкций. П. ш. возникает в наиб. напряжённых сечениях; напр., если шарнпрно опёртая балка (рис.) находится под действием сосредоточенной силы Q, то при увеличении этой силы наибольший изгибающий момент возникает в точке, где образуется П. ш. Появление П. ш. уменьшает степень статич. непреодолимости конструкции и может сделать её статически определимой или даже геометрически изменяемой. 

а - образование пластич. шарнира; б - сеченне балки в области пластич. шарнира А. 

Дальнейшее обоощение понятия П. ш. - цилиндрич. шарнир текучести, образующий прямую или кривую линию на поверхности пластинки или оболочки.

Литература по 

1. Ерхов М. И., Теория идеально пластических тел и конструкций, М., 1978; Работнов Ю. П., Механика деформируемого твердого тела, 2 изд., М., 1988. 

Д. Д. Ивлев. 

к библиотеке  к оглавлению  FAQ по эфирной физике  ТОЭЭ  ТЭЦ  ТПОИ  ТИ